**Защёлка электромеханическая врезного типа SK2 **

**Область применения:** офисы, деревянные двери, стальные двери, противопожарные двери, двери подъездов жилых домов, совместима с механическими замками.

**Преимущества**: врезная установка, хороший внешний вид. Магнитная часть изготовлена из высококачественных материалов. Так же магнитная часть замка подвергается дополнительной финишной обработке предотвращающей возникновение остаточного магнетизма.

Параметры работы: 90 градусов. Удерживаемая нагрузка 400 кг.

**Характеристики:**

Характеристики модельного ряда для более точного подбора оборудования в соответствии с необходимыми требованиями, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Вольтаж | энергопотребление | Размер, см | Способ открывания | Сигнал |
| SK2-NO | 12V+-15% | 120 | 150x28x35 | Для разблокировки подать напряжение | нет |
| SK2-NC | 12V+-15% | 240 | 150x28x35 | Для разблокировки остановить подачу напряжения | нет |
| SC2S-NO | 12V+-15% | 120 | 150x28x35 | Для разблокировки подать напряжение | Выходной сигнал статуса двери:Зеленый СОМ, синий NC, оранжевый NO  |
| SC2S-NC | 12V+-15% | 240 | 150x28x35 | Для разблокировки остановить подачу напряжения | Выходной сигнал статуса двери:Зеленый СОМ, синий NC, оранжевый NO |

**Подключение:**

1. В комплекте с замком поставляется защитный диод. Для предотвращения повреждения контроллера обратным током от замка, диод необходимо установить параллельно линии питания от замка к контроллеру .
2. Подключение SK2:

1). Зелёный+синий = Нормально открытый (Open).

 2). Зелёный+оранжевый = Нормально закрытый (NC).

**Схема подключения:**

 ****

**Внимание:**

1. При монтаже электрода соблюдайте правильность подключения .
2. Пожалуйста, выбирайте качественный блок питания и кабель, чтобы избежать недостаточного и ненадежного питания сети защёлки.
3. Защёлка не имеет функции задержки. При необходимости используйте временная задержка устанавливается на контроллере доступа.

**Комплектация**: защелка, запорная планка, накладка, инструкция.

**Срок гарантии:** 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке замка.

**Изготовитель: OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD**

**No.809, Bi Xing Street, Bihu Industrial Park, Liandu District,**

**Lishui City, Zhejiang Province, China**

**Импортер: ООО «Восточный Торговый Союз», 690091,**

**г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.**

**Тел.: +7(423) 272-26-32**

**Сделано в Китае**